**说明：严禁邮寄剧毒、高毒、强腐蚀性、强刺激性物质，样品成分必须如实说明，否则一旦发生人员伤害，设备损害，严肃追究法律责任！！！**

预约信息表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **预约单号** | **例：210101-ZS**  **（表示21年1月1日张三预约）** | **寄样人** | **张三** |
| **测试项目** | **压汞** | **样品数量** | **7** |
| **样品化学式或名称** |  | **样品状态** | **块状** |
| **所含元素** |  | **预计孔隙率** |  |
| **孔径范围** |  |  |  |
| **其它需要说明** |  | | |

本页无需打印

另说明：

1.压汞适合刚性材料的检测，非刚性材料测试在汞入侵后会改变孔结构导致孔径小于真实值。容易和汞发生反应的样品如含重金属等无法安排测试。

2. 可分析孔径范围：5nm（压力30000psi）～800μm；

3. 块体样品尺寸不超过1cm\*1cm\*1cm，质量2~3克；